{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["汇总表","外墙发光字","泛光照明"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5}
["茂名滨海新区东湾绿城办公楼外立面LOGO及亮化工程\n询价采购-报价汇总表",null,null,"备注"]
["序号","项目","报价"]
[1,"茂名滨海发展集团有限公司（外墙发光字）清单",{"$f":"泛光照明!F11","v":0}]
[2,"茂名滨海发展集团有限公司（泛光照明）工程清单",{"$f":"泛光照明!F11","v":0}]
[3,"合计（元）1+2",{"$f":"C3+C4","v":0},"预算上限价223671.67元，低价中标原则，总价包干，报价含服务该项目的所有费用，总价包干含税，包括但不限于人工费、材料费、安装费、运输费、机械租赁费、管理费等。本函请于2025年6月19日17点前送达我司工作邮箱，邮箱地址：323431302@qq.com。"]

{"sheet":"外墙发光字","index":1,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,9,4,9],[4,3,4,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,9,6,9],[6,3,6,4],[7,1,11,1],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,0,12,7]]}
["茂名滨海发展集团有限公司（外墙发光字）清单"]
["序号","项目","名称","材料/工艺","规格cm","单位","数量","单价","金额","备注"]
[1,"楼体发光字    ","标志","1.5mm厚铝板做外壳，字壳厚15cm,LED厢式平面发光字，表面贴3M膜定色，蓝色部分白天呈蓝色，夜间透蓝光，黑色部分白天呈黑色，晚上泛白光，采用蓝景LED模组灯珠，含电源，电源外装统一安装到楼顶电箱隐藏，包干发光字304#不锈钢支架及辅料等，整体约7.5*3米,亚克力品牌：瑞昌或与瑞昌同等层次品牌","750*300","㎡",22.5]
[null,null,"中文","1.5mm厚铝板做外壳，字壳厚15cm,LED厢式平面发光字，表面贴3M膜定色，蓝色部分白天呈蓝色，夜间透蓝光，黑色部分白天呈黑，晚上泛白光，采用蓝景LED模组灯珠，含电源，电源外装统一安装到楼顶电箱隐藏，包干发光字304#不锈钢支架及辅料等，单字约2.5*2.5米共12个字,亚克力品牌：瑞昌或与瑞昌同等层次品牌","250*250*12","㎡",{"$f":"2.5*2.5*12","v":75}]
[null,null,"安装费","高空作业（含字模定位）",null,"项",1]
[2,"幕墙发光字","标志","1.5mm厚铝板做外壳，字壳厚15cm,LED厢式平面发光字，表面贴3M膜定色，蓝色部分白天呈蓝色，夜间透蓝光，黑色部分白天呈黑色，晚上泛白光，采用蓝景LED模组灯珠，含电源，电源外装统一安装到楼顶电箱隐藏，包干发光字304#不锈钢支架及辅料等，整体约8.1*3.2米，亚克力品牌：瑞昌或与瑞昌同等层次品牌","810*320","㎡",25.92]
[null,null,"安装费","高空作业（含字模定位）",null,"项",1]
[3,"其它","配电箱","1.不锈钢箱体，IP65   2.正泰元件，含漏电开关、定时器及交流接触器等；",null,"套",2]
[4,null,"电力电缆","RVV5*10mm2,电线电缆品牌：广州电缆、远东电缆、番禺电缆、广东电缆、广东天虹电缆、珠江电缆",null,"m",100]
[5,null,"电力电缆","RVV2*2.5mm2,电线电缆品牌：广州电缆、远东电缆、番禺电缆、广东电缆、广东天虹电缆、珠江电缆",null,"m",500]
[6,null,"电缆配管","PC40+PC25+PVC100线槽",null,"m",200]
[7,null,"运输/辅料",null,null,"项",1]
["合计(含税）"]

{"sheet":"泛光照明","index":2,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[10,0,10,4]]}
["茂名滨海发展集团有限公司（泛光照明）工程清单"]
["序号","项目名称","材料/规格","单位","暂定\n工程量","合计"]
[]
[1,"线条灯","DC24V，W30*H37*L1000MM，12W，3000K\n铝材+PC罩，单色常亮，IP65，施工方结合设计方案按现场走向采购不同长度灯具结合安装，总量按米结算","米",{"v":510,"d":"510.00"}]
[2,"户外防水电源","1产品名称：防雨电源\n2.输入电压：AC100-240V\n3.输出电压：DC24V\n4.最大功率：400W\n5.外壳材质：铝合金+半灌胶工艺\n5.尺寸：W120*H50*L180MM","套",{"v":32,"d":"32.00"}]
[3,"电力电缆5×6","RVV3*6","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[4,"电力电缆3×4","RVV3×4","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[5,"电力电缆2×2.5","RVV2×2.5","m",{"v":200,"d":"200.00"}]
[6,"电缆配管","PVC25","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[7,"照明配电箱","1.不锈钢箱体，IP65\n2.正泰元件","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["合计（含税）"]